자연생태복원녹화공법

시  방  서

1. 공법개요

자연생태복원녹화공법(SUPEX)은 자연 상태로 산림토양을 복원시키는 녹화 공법으로서, 특허공법을 적용하여 훼손된 비탈면을 주변 토양과 조화된 자연 상태로 복구하는 친환경적이고, 생태적․ 경관도 고려한 조화된 녹화공법이다.

굴곡이 있는 경암, 연암, 풍화암 등의 암 비탈면이나  마사, 리핑암, 특수토양 등 녹화가 어려운 토사지역에 대해서도 식물의 생육에 가장 알맞은 자연생태를 복원시켜 내침식성이 우수한 생육기반을 조성하여, 식물이 지속적으로 건강하게 자랄 수 있도록 제조된 식생기반재로서 다양한 자연식물 군락을 가능하게 한 환경친화적인 자연생태복원녹화기술이다.

본 공법은 자연토양과 무기질 토양안정제, 유기재료, 식물 섬유소 등을 일정하게 혼합하여, 재료간의 다양한 화학적 결합으로 서로 뒤엉키게 반응시킴으로써 내침식성이 우수한 단립구조를 형성하게 만들고, 이 단립구조토양을 비탈면에 부착하여 비탈면의 환경을 식물이나 미생물이 생육하기에 적합한 상태로 유지시켜주는 방법이다.

1-1.공법적용기준

성토에서 절토까지 본공법의 적용기준은 다음과 같이 적용한다.

구 분		토양경도(mm)	사면 기울기	적용기준
성토부	완만평지	23미만	1 : 2.0 이상	무망 SEED(0.5cm)
	토사		1 : 1.5이상	무망 1cm
절토부	토사		1 : 1.0 이상	무망 2cm~pe망 2cm
	강마사, 경질토	23~27	1 : 1.2 이상	pe망 2cm~3cm
		27~30	1 : 1.0 이상	pe망 3cm ~ 섬유망 3cm
	리핑암	31이상	1 : 1.2이상	섬유망 3cm ~ pe망 5cm
		암	1 : 1.0 이상	섬유망 5cm
			1 : 0.7 이상	철망 5cm
	발파암		1 : 1.0 이상	섬유망 7cm ~ 철망 5cm
			1 : 0.7 이상	철망 7cm
			1 : 0.5 이상	철망 10cm
			1 : 0.3이상	철망 12cm

* 표면불량(암반표면의 굴곡편차가 10cm이상,기준토질과 상이) 우려시 적용기준의 최대두께 적용

1-2. 설계변경

(1) 비탈면의 기울기 및 토질이 적용기준과 상이할 때

(2) 소단부의 수량 누락시

(3) 용수의 발생, 암의 절리 상태등,비탈면 안정이 필요할 경우

(4) 일부 지역의 역구배 발생으로 흙이나 모래등의 충진이 필요할 때

(5) 기타 문제 발생시

2. 재료 및 시공방법

2-1. 사용재료

(1) 슈펙스 녹화기반재

자연토양을 주재료로 하고 식물과 미생물이 지속적으로 생육할 수 있는 바탕을 이루기 위해 토탄과 유기재료를 혼합 발효한 완숙퇴비와 공극률 극대를 위한 질석 또는 퍼라이트 등을 혼합하여 토양의 제반 성질을 안정시킨 생육기반재이다.

(2) 슈펙스 양생재

미생물의 서식지인 식물성 섬유와 식물과 미생물의 초기성장과 생육을 지원하기 위해 소량의 화학비료, 액체비료 및 고체비료 등을 적절히 배합하여 제조한 재료로서 비료효과를 장기적으로 지속시키는 역할과 토양입자간의 결합을 연결하는 효과가 우수한 섬유소재료이다.

(3) 슈펙스 안정재

일정하게 배합되어 물과 혼합하여 녹화분사시 기계 적응성을 향상시키는 재료로서 시공 후에는 강우에 의한 비탈면 침식을 방지하는 역할을 수행하는 무기계화합물이다.

(4) 슈펙스 단립재

식물과 미생물이 생육하기에 가장 적합한 산림 표층과 유사한 단립구조를 가진 토양을 만들고, 비탈면에 녹화기반재를 부착시키며 다량의 수분을 저장하는 구조를 형성시킴으로 수조역할을 이루는 무기계화합물이다.

(5) 종자

비탈면에 식생할 종자는 시행자의 요구에 따라 초본위주형, 목본군락형, 종다양성 복원형, 그리고 초,관목혼합형으로 분리하여 배합하며, 본 공법의 특성을 최대한 살릴 수 있는 생태적 천이가 가능한 생태복원을 목표로 감독관과 협의, 결정한다.

구분	초본위주형	종다양성복원형	목본군락형	초관목혼합형
사용 종자	⚫안고초,억새,쑥 ⚫야생초화류 ⚫양잔디등 외래 초본류	⚫금계국,기생초,달맞이 꽃,민들레,붓꽃,벌노랑 이,끈끈이대나물,쑥부쟁이,산국,패랭이꽃 ⚫관교목류(싸리류,낭아 초.비수리,가중나무,개 쉬땅나무,붉나무,자귀나무,단풍나무,해송,적송 등	⚫재래초본류 (안고초,억새,쑥 등) ⚫관목류(싸리류,낭아초,비수리,자귀,가중나무,붉나무) ⚫야생초화류	⚫재래초본류 (안고초,억새,쑥 등) ⚫관.교목류(오리나무류,산오리,가중나무,자귀 나무,붉나무,자작나무,싸리류,낭아초,적송,해송) ⚫ 야생초화류

구분	발아율	순량율	비고
잔디류	60%이상	95%이상
초본류	30%이상	80%이상
목본류	20%이상	50%이상

(6) 녹화기초공

구 분	품 명	규 격	단 위	비 고
기초철망공	능 형 망	PVC코팅 #10, 58× 58	㎡
	철 선	PVC코팅 # 8,	m
	고 정 핀	ø 16, L= 350	개
	착 지 핀	ø 16, L= 250	개
천연섬유망공	섬 유 망	ø 3～5	㎡
	고 정 핀	L= 250	개
PE합사망공	PE합사망	2㎝× 2㎝	㎡
	앙 카 핀	L= 150	개

2-2. 재료 투입량

(1) 시공두께별 재료투입량

(㎡당)

식물종자 지역		1지역 국토핵심생태녹지축지역	2지역 해안생태계지역	3지역 내륙생태계지역
얇은 식생 기반재 취부	1∼2cm	20g/㎡이상	20g/㎡이상	20g/㎡이상
	3∼4cm	30g/㎡이상	25g/㎡이상	25g/㎡이상
두꺼운 식생 기반재 취부	5∼10cm	70g/㎡이상	60g/㎡이상	50g/㎡이상
	10cm이상	100g/㎡이상	90g/㎡이상	80g/㎡이상

명 칭	단위	SEED	2cm	3cm	5cm	7cm	10cm	12cm
슈펙스 녹화기반재	ℓ	3.6	18	27	45	63	90	108
슈펙스 양생재	ℓ	0.88	4.4	6.6	11	15.4	22	26.4
슈펙스 안정재	kg	0.16	0.8	1.2	2	2.8	4	4.8
슈펙스 단립재	kg	0.04	0.2	0.3	0.5	0.7	1	1.2
평균 시공횟수		1회	1회	1회	2회	2회	3회	3회

* 재료의 손실률: 토사지반 10%, 암반 20%

* 본 공법은 2층취부공법이므로 얇은 식생기반재취부 파종량을 적용함.

2-3. 시공 시 사용기계 및 필요 인원

(1) 시공 시 사용기계의 구성

기 계 명	사 양	대수	비 고
믹서 취부기	Mixing 및 취부용	1	슈펙스 분사 시공
트럭 크레인	5TON	1
덤프트럭	22TON,6TON	1	재료이송용
급수차	물탱크 5,500ℓ용	1
공기압축기	17㎥/min	1	취부용
발전기	100kw	1	홀 천공, 취부용
BACK HOE	02W	1	재료투입용

(2) 시공인원

직 종	단위	인원	비 고
작업반장	인	1
특별인부	인	2	천공, 분사시공 노즐공
보통인부	인	2	재료배합, 노즐보조, 급수등
기계운전사	인	1	믹서 취부기 조작

2-4. 시공방법

(1) 비탈면조사 및 설계 → (2) 비탈면 정리 → (3) 녹화기초 공사 → (4) 분사녹화시공

(1) 비탈면 조사 및 설계

비탈면이 발생하면 비탈면 발생 지역의 기후 및 식생특성과 비탈면의 자연조건에 대한 조사를 실시하여 녹화복원목표, 녹화기초공의 설정, 시공두께의 적정성, 종자배합 등을 검토하여 감독자와 협의한 후 설계하여야 한다.

1) 비탈면조사

식물의 뿌리가 활착하여 성장할 수 있는 조건을 주안점으로 조사하여 식물이 건강하게 살 수 있도록 한다.

① 산마루 측구 등 배수시설, 소단, 주변임상, 지역조건, 공사여건(운반로, 접근위치, 작업공간 등) 조사

② 토질, 토양경도, 풍화 정도 및 침식상태, 토양산도(PH) 조사

③ 암의 균열, 굴곡, 절리방향, 암표면의 풍화 및 붕괴 여부 등 조사

2) 설계

① 녹화복원목표, 공사여건 및 비탈면조건에 따라 설계한다.

② 조사결과를 토대로 사용종자 및 배합비율, 투입량을 결정한다.

③ 비탈면 풍화진행, 용수지역 발생 유무, 슬라이딩 발생 가능성 등에 따라 기초공을 결정한다.

(2) 비탈면 정리

시공 비탈면의 불안정한 수목, 토사 등 녹화기반재의 부착을 방해하는 물질을 제거한다.

(3) 녹화기초 공사

녹화기초 재료는 될 수 있는 한 지면에 밀착되도록 하며, 비탈면의 굴곡등으로 인하여 철망이나 NET가 가지런하지 못한 경우, 고정핀이나 착지핀을 추가로 사용하여 자재의 손실 및 활착률 저하를 막는다.

1) 기초 철망의 노출 적정도.

굴곡크기시공두께	7cm이하	7∼15cm	15∼30cm	30cm이상
5T	10%	20%	50%	기초철망 설치하지 않는것이 바람직함
7T	0%	15%	30%
10T이상	0%	5%	20%

2) 천연섬유망은 분사시공전에 기초망을 부착하여야 되나 비탈면의 굴곡이 심하거나

자갈 및 돌이 너무많아 녹화기반재가 비탈면에 원활이 부착되지 않아 건조 피해가

우려될 경우  종자층 시공2∼3일후, 부착 시공한다.

(4) 분사시공

① 비탈면이 건조한 경우에는 시공 전, 필요시 관수한 후에 시공하도록 한다.

② 생육조건이 나쁜 곳에서는 두텁게, 또 양호한 곳은 얇게 하여 100% 녹화에 전력한다.

③ 종자의 원활한 발아생장을 위하여 종자가 없는 층과 종자를 혼합한 층으로 구분하여 시공한다.

④ 시공횟수는 1회당 3cm 두께를 기본으로 하며, 시공두께가 3cm 이하 일 때는 종자층, 기반층 구분없이 일시에 시공하고, 5cm 이상은 기반층과 종자층으로 구분하여 분사 시공한다.

⑤ 2회 이상 분사 시공할 때에는 경사 및 토질에 따라  1회 시공 후 최소의 시간차를 두고  2회 시공하며, 두께가 7cm 이상일 경우, 지표면 온도가 3도이하인 동절기에는 현장여건에 따라 건식과 습식공법을  병행하여 시공한다.

3. 시공 검사방법 및 기준

3-1. 사용자재의 검사

(1) 종자배합 및 사용량

1) 종자배합은 발생기대본수를 기본으로  배합후, 배합된 상태로 반입하는 것을 원칙으로 하기 때문에 종자 배합비율 및 종자별 발아 시험성적서를 제출받아 서류검사로 시행한다.

〈 종자배합표 〉

구분	종자명	초장	단위량(%)	㎡당 파종량	립수/g	발아율(%)		기대본수	비고
						평균	현장

현장 발아율 50% 적용

〈 배합기준 〉

구 분		초본위주형	초관목혼합형	목본군락형	종다양성복원형
종 수		7종이상	10종이상	9종이상	12종이상
발생 기대 본수	초본	1,000본이상	1,000본이상	300본이상	300본이상
	목본	-	100본이상-	100본이상	150본이상
	소계	1,000본이상	1,000본이상	400본이상	450본이상

2) 종자사용량은 배합종자가 1000㎡단위로 포장되어 반입되기 때문에 포장된 상태로 계측하며 투입 전 샘플검사로 시행한다.

(2) 기초공사 자재

품 명	사용규격	기 준	비 고
능형철망	#10× 58× 58 (PVC코팅)	외경 : 3.2mm ± 0.08 내경 : 2.3mm ± 0.08 눈크기 : 58mm ± 3%
철선	#8 (PVC코팅)	외경 : 4.0mm ± 0.08 내경 : 3.2mm ± 0.08
고정핀	ø 16, L= 350	외경 : 16mm ± 2% 길이 : 350mm ± 10%	길이는 구부린 것을 포함
착지핀	ø 16, L= 250	외경 : 16mm ± 2% 길이 : 250mm ± 10%	〃
섬유망	COIR-NET ø 3～5	외경 : 설계치수 ± 3%
PE망	PE합사망 230 D51 , 5㎝× 5㎝	외경 : 설계치수 ± 3%
앙카핀	pe합사망용 ø 2, L=150	길이 : 설계치수 ± 10%	길이는 구부린 것을 포함

* 본 기준에 포함되지 아니한 사항은 일반 토목시방서 자재 검사기준 및 KS기준에 의한다.

3-2. 시공두께의 측정

(1) 시공완료 후 3일 이내에 측정하여 검사하도록 한다.

(2) 기반재와 양생재의 투입량에 의한 산술평균두께의 측정을 원칙으로 하되, 표면이 평평하게 다듬어진 보통토사, 경질토사 비탈면일 때에는 평균 시공두께를 1,000㎡당 1개소의 측정구를 설정하고 측정하여 검사한다.

(3) 암반비탈면의 경우 굴곡편차의 평균이 3cm이하이거나 균열이 거의 없을 때에는 평균 시공두께를 500㎡당 1개소의 측정구를 설정하고 측정하여 검사한다.

(4) 암반비탈면의 경우 굴곡편차의 평균이 5㎝이상이거나 균열이 많을 때에는 시공횟수나 사용재료의 양에 의한 검사를 원칙으로 하며 감독자와 사전에 협의하여야 한다.

(5) 암반비탈면의 경우 역구배나 돌출암반의 경우는 부득이하게 노출한다.

3-3. 생육판정의 기준

(1) 생육판정 시기는 시공시기별 생육특성이 다르기 때문에 다음의 기준에 따른다

시공시기	기 간	판정시기	비 고
춘 기	3월∼5월	시공후∼180일
하 기	6월∼8월	익년6월∼7월
추 기	9월∼10월	익년6월∼7월
동 기	11월∼2월	익년7월∼8월

4. 사후 유지관리

초본류를 제외한 관목 및 목본은 초기발아 및 생육이 매우 늦은 편이기 때문에 기후조건 및 현장여건에 맞는 차광막 설치, 관수, 시비 등의 유지관리를 시공 후 3주 이상 시행하여 초기피복효과 상승 및 초기생육이 원활하도록 시행하여야 한다. (단, 유지관리비는 별도 산정함)